***Основной экран:***

1д - 1 датчик

2д - 2 датчик

Пр - заданная температура , отключение нагревателя при Пр+0.1

Включение при температуре = Пр, например Пр=38.4 отключение при температуре = 38.5=38.4 + 0.1

включение при температуре = 38.4

Пятая строка : инерция и заданная инерция при которой будет меняться мощность при автоматическом режиме

***Экран настроек:***

П t - заданная температура

В t - заданная инерция при которой будет меняться мощность при автоматическом режиме

Р/А - режим ручной / автоматический , ручной - мощность не меняться ,

автоматический - мощность меняется если инерция превысит заданную инерцию

Кст - контраст экрана, уменьшаем если экран черный , увеличиваем если экран светлый

При активации экрана настроек необходимо помнить что если не будет прокручена ручка регулятора (в любую сторону) в течении 8 секунд, то произойдет сброс микроконтроллера ,без сохранения настроек.